# Etiquetas -S.L.A.A.M.

## Analisis

lst\_etiquetas.datawindow = "r\_etiquetas"

lst\_etiquetas.dato1 = String( il\_Folio\_Actual )

lst\_etiquetas.lab = String( si\_Laboratorio )

lst\_Etiquetas.dato2 = String( ii\_Year\_Actual )

lst\_Etiquetas.dato3 = String( ii\_Laboratorio\_Actual )

lst\_etiquetas.titulo = gs\_clave\_lab+" Imprimir las Etiquetas del Folio "+String(il\_Folio\_Actual)

openWithParm( w\_imprimir\_etiquetas, lst\_etiquetas )


## Menu:

Etiquetas Alt+Q

Toolbarname: Preferences! , "Imprimir Etiquetas"

Ventana Imprimir etiquetas , la grabe en \Etiquetas\

## TABLA DE IMPRESION



## PROCEDIMIENTO DE GRABAR EXECUTABLE

1. Compilar el programa PRogram.cs

2. Copiar de \bin\Debug\ ... a: d:\SLAAM**\Etiquetas**

* ImprimeEtiqueta.vshost.exe
* ImprimeEtiqueta.exe
* ImprimeEtiqueta.pdb

3. Verificar que la version mas nueva del diseno a correr **LBN.lbx** este en D:\Laboratorios\SLAAM**\Etiquetas\enviar\...**


# INSTALACION DE PROGRAMAS

## Developer

Para poder probar las etiquetas y programar el código, se necesita instalar la aplicación siguiente:

Filename: bsdkw30017eu.exe

Aplicación: Brother b-PAC3 SDK




## Cliente Brother

Este programa se debe instalar donde va a ejecutarse el programa de etiquetas.

Filename: bcciw30017.msi

Aplicación: b-PAC 3.0 Client Component



Driver – Controldor – Brother LQ 700

De acuerdo al tipo de arquitectura del sistema operativo, ya sea 32 bits o 64 bits, se elige lo siguiente

Filename: qd700w640bvt64spa.exe

32 Bits: dsetuph.exe

64 Bits: \x64\setup.exe

## Editor

Dentro de la carpeta c:\...\Etiquetas\Install Files\Editor\

Correr el programa : pew51061spa.exe

Para probar la impresión te etiquetas.

## Impresora

Se instalan:

Cliente Brother

P-Touch

Controlador – en conjunto con la impresora


Se abre desde el P-Touch – Editor , la etiqueta LBN.lbx y se manda una prueba con la impresora encendida.


Desactivar el botón verde al lado del botón de Power.

LISTO

# DISENO DE ETIQUETAS


## LBN2 - Vertical 2.4''





## LBN - Etiqueta final

22210: 29 mm Continuous paper 1.1'' x 100'



## Propiedades de la impresora

